**PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS - ESCENARIO LAYHER**

**VENDIMIA 2025.**

ARMADO DE ESCENARIOS, ESCALERAS, RAMPAS, RESPALDAR, TORRES Y MANGRULLO, CON SISTEMA MULTIDIRECCIONAL TIPO LAYHER, CON POSIBILIDADES DE ENSAMBLADO Y MODULADO EN DIFERENTES NIVELES, EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1012 METROS APROX. CUADRADOS APROXIMADAMENTE DE SUPERFICIE EN PISOS, ESCALERAS Y RAMPAS, QUE CUMPLAN CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES.

• MEDIDAS VARIAS: 2,57, 1,57, 1,09, 2.07, 1.09, 0.73, COLLARINES, TORNILLONES, VIGAS, CELOSÍAS, DIAGONALES, VERTICALES, HORIZONTALES, FENÓLICOS 18 MM Y DISTINTOS MATERIALES NECESARIOS.

• ACCESORIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ACORDES A LAS NORMAS VIGENTES DE ESTRUCTURAS OFRECIDAS.

• ACCESORIOS NECESARIOS (RIENDAS, ESTACAS, NUDOS, PUESTA A TIERRA, CABLES ACERADOS, MORSAS ETC…)

• NUDOS DE AMARRE PARA ESTRUCTURAS DE ESCENOGRAFÍA A ESTRUCTURAS LAYHER.-

**A) ESPALDARES**:

SECTOR CENTRAL (SEGÚN PLANO ADJUNTO)

ALTURA MÁXIMA 12,00 METROS APROX

ANCHO 7,71,00 METROS APROX

SECTOR DERECHO (SEGÚN PLANO ADJUNTO)

ALTURA MÁXIMA 10,00 METROS APROX

ANCHO ESC MÚSICOS 5,14 METROS APROX

ALTURA MENOR 8,00 METROS APROX

SECTOR IZQUIERDO (SEGÚN PLANO ADJUNTO)

ALTURA MÁXIMA 10,00 METROS APROX

ANCHO 7,71,00 METROS APROX

ALTURA MENOR 8,00 METROS APROX

ARRIENDADO, ABULLONADO, DIAGONALIZADO Y VINCULADO A LO DEMÁS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA.

**B) SUPERFICIE PISOS ESCENARIOS RAMPAS ESCALERAS**

* 1012 METROS APROX. CONSTRUIDOS EN ESTRUCTURA LAYHER CON PISO DE FENOLICO DE 18 MM PINTADO PERFECTAMENTE COLOR A DESIGNAR POR LA PRODUCCION

DISTINTAS ALTURAS Y DESNIVELES. MEDIDAS VARIAS SEGÚN PLANO ADJUNTO. ARRIENDADO, ABULLONADO, DIAGONALIZADO Y VINCULADO A LO DEMÁS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA.

**ESCENARIO 1**

* ALTURA 1.50 METRO APROX.
* 2 RAMPAS 2,57M DE ANCHO Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE
* LARGO 10.28 M
* ANCHO 20.56 M

**ESCENARIO 2**

* ALTURA 2.00 METROS APROX.
* ANCHO 12.85 METROS APROX.
* 1 LARGO 12.85 METROS APROX.
* ESCALERA 2.57 M DE ANCHO X 2.00 METRO APROX. DE ALTO
* 1 RAMPA 2.57 DE ANCHO PARA 2.50 METROS APROX. DE ALTURA Y 15.42 METRO APROX. DE DESARROLLO APROX.

**ESCENARIO 3**

* ALTURA 2.50 METROS APROX.
* LARGO 12.85 METROS APROX
* ANCHO 17.99 METROS APROX.
* 1 ESCALERAS LATERALES TRASERAS 2,57M ANCHO X 1.00 METROS APROX. DE ALTO1
* RAMPA 2.57 DE ANCHO PARA 2.50 METROS APROX. DE ALTURA Y 15.42 METRO APROX. DE DESARROLLO APROX

**ESCENARIO 4**

* ALTURA 2.00 METROS APROX.
* LARGO 7.71 METROS APROX.
* ANCHO 12.85 METROS APROX.
* 1 ESCALERAS LATERALES 2,57M ANCHO X 1.00 METROS APROX. DE ALTO

**ESCENARIO 5 DE MÚSICOS**

* ALTURA 2.50 METROS APROX.
* LARGO 7.71 METROS APROX.
* ANCHO 12.85 METROS APROX.
* RAMPA 2.57 DE ANCHO PARA 2.50 METROS APROX. DE ALTURA Y 15.42 METRO APROX. DE DESARROLLO APROX

TODOS LOS ESCENARIOS DEBEN ESTAR ARRIENDADOS, ABULLONADOS, DIAGONALIZADOS Y VINCULADOS A LOS DEMÁS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA.

.

SIN TECHO Y CON ESPALDA CORRESPONDIENTE Y CAJA NEGRA (CORTINADO TELA TROPICAL MECANICA NEGRA)

PERCHAS IPN Y LO NECESARIO PARA GENERAR PUNTOS DE COLGADO DE LUMINARIAS Y SONIDO

ARRIENDADO, ABULLONADO, DIAGONALIZADO Y VINCULADO A LO DEMÁS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA.

PISO EN FENÓLICO 18 MM NIVELADO Y PINTADO DE NEGRO MÁS ÁREAS DE TRABAJO

ÁREAS DE TRABAJO PARA BACK LINE Y MONITOREO ENLONADAS

**TERMINACIONES**

COLOCACIÓN DE TELAS NEGRAS TIPO TROPICAL MECÁNICA EN EL FONDO Y AMBOS LATERALES DEL ESCENARIO.

* 2 TORRES DE DE 7,70 X 2.57 X 6 M DE ALTURA, CON DOBLE T O IPN PARA PANTALLAS INSTITUCIONALES, ARRIENDADO Y DIAGONALIZADO Y VINCULADO AL STACK DE SONIDO.
* 2 TORRES DE DE 7,70 X 2.57 X 6 M DE ALTURA, PARA ILUMINACION FRONTAL, ARRIENDADO Y DIAGONALIZADO.-
* 2 TORRES DE DE 2.57 X 2.57 X 12 M DE ALTURA , CON PISO DE APOYO PARA SUB LOW Y AREA DE SERVICIO , DOBLE T O IPN, ARRIENDADO Y DIAGONALIZADO A 8 METROS .-
* 1 MANGRULLO DE OPERACIONES EN DOS NIVELES CON PISO Y TECHO DE LONA DE 2.57 X 10.28 X 6 METROS DE ALTURA CON IPN O PERCHAS PARA PANTALLA LED.

SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS

QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICADA LOS CÁLCULOS CORRESPONDIENTES Y LA CONTRATACIÓN DE CONTENEDORES, PILETAS, REFUERZOS, VIENTOS, RIENDAS DE ACERO, PESOS MUERTOS O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SE NECESITE PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA Y SEGURIDAD DE LA TOTALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS QUE COMPONEN EL ESCENARIO DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA DE LAVALLE 2025.

VESTIDO DE ESTRUCTURAS

TODOS LOS CAÑOS Y ESTRUCTURAS DEL BACK WALL VISIBLES DESDE EL PÚBLICO DEBERÁN SER VESTIDOS (CUBIERTOS) CON TELA NEGRA MECÁNICA EN SU PARTE FRONTAL, COMO ASÍ TAMBIÉN LAS TORRES LATERALES DE PANTALLAS.

FECHA DE ARMADO:

* A PARTIR DEL EL DÍA 11 DE ENERO DE 2025
* PERSONAL DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO EN MONTAJE ESCENOGRÁFICO SOBRE LAYHER: DESDE EL DÍA 11 DE ENERO DE 2023
* HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA FIESTA DEPARTAMENTAL EL DÍA 18 DE ENERO DE 2025.

**NOTAS:**

• LA PROPUESTA REALIZADA POR LA EMPRESA DEBE IR ACOMPAÑADA DE LA NÓMINA DE PERSONAL NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS OFRECIDOS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. CONSTANCIA DE COBERTURA DE A.R.T. Y SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO CON CLÁUSULA DE APARO ESPECIAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE LAVALLE NSABLE DE LA PUESTA EN ESCENA DE LA FIESTA DEPARTAMENTAL DE LA VENDIMIA DE LAVALLE (EXCLUYENTE)

2. CARPETA DE ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL EN EL RUBRO VENDIMIA DESTINADO PARA TAL FIN. (EXCLUYENTE)

• LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DEBERÁ DEFINIR UN ENCARGADO GENERAL, EL CUAL SERÁ EL REFERENTE DE LA MISMA PARA LA DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS Y POR MENORES DEL SERVICIO CONTRATADO. (EN CASO DE PRESENTARSE LA EMPRESA EN MÁS DE UN SERVICIO, DEBERÁ DEFINIRSE UN RESPONSABLE DISTINTO POR CADA UNO DE LOS MISMOS)

• LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ADJUDICADO CORRESPONDIENTEMENTE, ESTARÁ A CARGO DE LA EMPRESA PROVEEDORA; DESDE EL ARRIBO HASTA EL EGRESO DE LOS MISMOS DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO VERDE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

• EL TRASLADO DE EQUIPOS, ALOJAMIENTO, VIÁTICOS DEL PERSONAL Y DEMÁS GASTOS ESTARÁ A CARGO DE LA EMPRESA PROVEEDORA A LA QUE SE LE ADJUDIQUE EL SERVICIO.